ARDUINO MEGA

ESP8266 NodeMCU

TX3 14 D3  
 RX3 15 D2

#include <SoftwareSerial.h> #include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial NodeMCU( D2,D3 ) ;

Void setup() { Void setup() {

Serial3.begin(9600) ; NodeMCU.begin(9600) ;

} }